**Лифт**

Вход в лифт предусмотреть через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. (ч.20 ст. 88 ФЗ №123).  
***Варианты решения:***

*Устранить замечание.*

**Лифт конец**